Углы направленности рупорных антенн
2400 5800 и 8000 МГц
Сводка по 3 документам Word и 12 таблицам измерений. Ширина луча рассчитана по уровню −3 дБ от максимума каждой диаграммы. Абсолютный коэффициент усиления в дБи в исходных файлах не указан.
Значения ниже показывают полную ширину луча, а не угол ± от оси. E и H обозначают плоскости по исходным файлам, HOR и VER — горизонтальную и вертикальную поляризацию соответственно.
	Антенна /
диапазон, МГц
	Частота
измерения,
МГц
	Горизонтальная
E HOR
	Горизонтальная
H HOR
	Вертикальная
E VER
	Вертикальная
H VER

	2400 МГц
2100–2700
	2000
	26,4°
	38,1°
	26,3°
	27,7°

	2400 МГц
2100–2700
	2400
	21,2°
	29,8°
	23,4°
	23,7°

	2400 МГц
2100–2700
	3000
	18,2°
	23,3°
	16,3°
	20,7°

	5800 МГц
5000–6200
	5000
	18,5°
	19,9°
	23,7°
	24,0°

	5800 МГц
5000–6200
	5500
	16,8°
	18,6°
	20,9°
	21,8°

	5800 МГц
5000–6200
	6000
	15,7°
	17,6°
	19,5°
	20,8°

	8000 МГц
5000–12000
	5000
	25,1°
	30,8°
	25,1°
	33,2°

	8000 МГц
5000–12000
	8500
	15,4°
	19,3°
	16,3°
	20,2°

	8000 МГц
5000–12000
	12000
	19,1°
	10,2°
	14,7°
	14,7°


Как использовать результаты
Точность углов. Значения приблизительные: границы уровня −3 дБ определены линейной интерполяцией между соседними точками. Шаг измерений составляет 3°, а в файле L H VER — 1°. Округление до 0,1° не означает такую же точность измерения.
Поляризация. Уровни диаграмм E VER и H HOR заметно ниже E HOR и H VER. Это может указывать на измерение кросс-поляризации. Перед публикацией всех четырёх столбцов как рабочих характеристик необходимо уточнить схему измерений.
Коэффициент усиления. Столбцы Frequency … [dB] и поправки Corr. нельзя напрямую считать усилением антенны. Для определения усиления в дБи нужны сведения о калибровке и эталонной антенне либо отдельный протокол измерений.
Частоты. В столбце «Частота измерения» сохранены фактические частоты исходных данных. Для антенны 2400 МГц точки 2000 и 3000 МГц находятся вне рабочего диапазона 2100–2700 МГц. Отдельных измерений на 5800 и 8000 МГц в предоставленных файлах нет.


Метод расчёта и исходные файлы
Для каждого частотного столбца найден максимальный уровень сигнала. Порог принят на 3 дБ ниже этого максимума. От максимума выбраны ближайшие пересечения порога слева и справа; разность соответствующих углов даёт ширину луча. Каждый столбец нормируется относительно собственного максимума, поэтому ширина слабой компоненты не характеризует её абсолютную эффективность.
Антенна 2400 МГц диапазон от 2100 до 2700 МГц
Диаграммы: 26.10.12 Антенна большая L.docx
Числовые данные:
26.10.12 Антенна L     E VER.xls
26.10.12 Антенна L     H VER.xls
26.10.13 Антенна L     E HOR.xls
26.10.13 Антенна L     H HOR.xls
Антенна 5800 МГц диапазон от 5000 до 6200 МГц
Диаграммы: 26.10.13 Антенна средняя M.docx
Числовые данные:
26.10.13 Антенна M     E HOR.xls
26.10.13 Антенна M     E VER.xls
26.10.13 Антенна M     H HOR.xls
26.10.13 Антенна M     H VER.xls
Антенна 8000 МГц диапазон от 5000 до 12000 МГц
Диаграммы: 26.10.13 Антенна малая S.docx
Числовые данные:
26.10.13 Антенна S     E HOR.xls
26.10.13 Антенна S     E VER.xls
26.10.13 Антенна S     H HOR.xls
26.10.13 Антенна S     H VER.xls
В документе L ссылка на E VER содержит дату 26.10.13. В предоставленном наборе соответствующий файл называется 26.10.12 Антенна L     E VER.xls; для расчёта использован этот файл.





